Mega Tank GM4010
Principais Características
A Mega Tank GM4010 é uma impressora multifuncional monocromática sem fio¹, de alto volume e de baixa manutenção para o seu negócio. O seu diferencial está na alta capacidade de impressão em preto e branco, com a opção de imprimir colorido usando um cartucho opcional, vendido separadamente. A Mega Tank GM2010 oferece rendimento de até 8.300 páginas² em P/B, tornando-a acessível e conveniente para o consumidor e para pequenas empresas. Além da flexibilidade e da conveniência, a GM2010 faz impressão frente e verso automática e apresenta capacidade de papel para 350 folhas, ao utilizar tanto a bandeja traseira quanto a gaveta frontal e alimentador automático de papel (ADF) com capacidade de até 35 folhas. A velocidade da impressora é superior aos modelos anteriores para atender às necessidades de pequenas empresas. Conta também com conexão ETHERNET e sem fio. A conexão direta com um dispositivo móvel, via aplicativo Canon PRINT Inkjet/ SELPHY5, permite configurar a impressora de uma forma muito simples e fácil.
Especificações da Impressora
Tipo de Impressora 
Multifuncional com tanque de tinta monocromática Canon Mega Tank GM4010
 
 
Funções     
Impressora jato de tinta e Conexão sem fio1

Velocidade de Impressão preta (ESAT) 
Aprox. 13 ipm4 (imagens por minuto)

Velocidade de Impressão colorida (ESAT) 
Aprox. 6,8 ipm4 (imagens por minuto) - cartucho opcional

Velocidade de impressão de fotografias 
ND

Resolução de Impressão 
Preto: até 1200 x 600 dpi3

Número de bicos ejetores 
Preto pigmento: 640 / Colorido: 1.152 /  Total: 1.792

Impressão Sem Margens 
Não

Impressão Frente e Verso 
Auto - Papel Comum - A4, A5, B5, Carta

Impressão Direta em Disco (DVD/CD) 
NÃO

Ciclo mensal máx. 
até 15.000 págs

Volume de impressão recomendado por mês 
ND

Especificações do Scanner
Recursos de digitalização
Modo de digitalização automática19, Lembrete de remoção de documento, Digitalização para a
rede, Digitalização sem fio1, Digitalização para PC, Digitalização para App Canon PRINT7, PDF
de múltiplas páginas.
Tipo de scanner Mesa
Método de digitalização Sensor de imagem por contato (CIS)
Resolução de digitalização6 1200 x 2400 dpi (ótico)
Profundidade máxima de bits de digitalização colorida
Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: 16-bit/8-bit por cor
Tamanho máximo do documento
Mesa: 22x29,72 cm, ADF: A4, Carta 22 x 28 cm, Ofício 22 x 36 cm

Especificações da Fotocopiadora
Velocidade de Cópia 
FCOT: Aprox. 20 seg.4

Múltiplas Cópias 
até 99 cópias

Funções de cópia 
Cópia 2-em-1, Cópia 4-em-1, Cópia sem bordas, Cópia Frente e Verso, Lembrete de remoção de documento, Cópia de documento de identificação, Cópia Padrão

Zoom de cópia 
ND

Especificações do FAX
Não possui funcionalidade de FAX

Tinta e Rendimento
Cartuchos de tinta padrão 
GI-10 Garrafa de tinta preta pigmento (170 ml)

Cartuchos de tinta opcionais 
CL-141 (opcional)

Rendimento do cartucho (Papel comum) 
Kit que acompanha o produto:
Preto: até 8.300 págs2

Rendimento do cartucho (papel fotográfico) 
ND

Papel
Tipos de papel 
Bandeja Traseira: 
Papel Comum (64-105g/m2), 
Papel de alta resolução (HR-101N), Envelope
Gaveta:
Papel Comum (64-105g/m2)

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum) 
Bandeja traseira:
100 folhas de papel comum
Gaveta: 
250 folhas de papel comum
ADF Alimentador Automático:
35 folhas de papel comum

Tamanhos de papel 
Bandeja traseira:
A4, A5, B5, carta, oficio, envelopes nº 10, cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm)
Gaveta: 
A4, A5, B5, carta, tamanho personalizado (largura 148 mm - 215,9 mm / comprimento 210 mm - 297 mm)

Gramatura do papel 
Bandeja Traseira e Gaveta: 
Papel Comum (64-105g/m2)

Interface
LCD
2 linhas

Idiomas no Visor
32 idiomas selecionáveis: japonês, inglês (mm e polegada), alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, português, norueguês, sueco, dinamarquês, finlandês, russo, tcheco, húngaro, polonês, esloveno, turco, grego, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, indonésio, eslovaco, estoniano, letão, lituano, ucraniano, romeno, búlgaro, croata, vietnamita.

Tipo de interface - PC / Mac
USB de alta velocidade (porta tipo "B"), Wi-Fi, ethernet

Soluções de impressão
AirPrint7, Impressão sem bordas9, App Canon Print6, Impressão de documentos, Modo rascunho, Software/App Easy-PhotoPrint Editor10, Google Cloud Print12, Alto rendimento de impressão, App Message In Print11, Mopria Print Service8, Impressão de fotos, PIXMA Cloud Link18, Impressão sem fio1

Cartões de memória compatíveis 
NA

Software
Sistemas operacionais suportados 
Windows: Windows® 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1

Não é compatível com MAC OS

Sistemas móveis suportados 
Sistemas Operacionais Móveis: iOS®,
AndroidTM
*Algumas funções podem não estar disponíveis nesses sistemas operacionais. 

Requisitos Mínimos do Sistema 
Requisitos Mínimos do Sistema: 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Nota: a operação só pode ser garantida em um computador com o Windows 7 ou posterior pré-instalado.
O driver da impressora e o IJ Network Device Setup Utility oferecem suporte ao sistema operacional a seguir:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016.
 
Espaço no Disco Rígido: 2,0 GB ou mais
Observação: Para a instalação de pacote de software.
A quantidade de espaço em disco necessária pode ser alterada sem aviso prévio.
 
Monitor: XGA 1024 x 768

Software Incluído 
SOFTWARE (WINDOWS10, 11)
- Driver da Impressora Mega Tank GM2010
- Software PosterArtist Lite (apenas Windows)7
- Configuração Master
- My Printer (apenas Windows)
- Ferramenta de rede (Network)

Níveis de Ruído Acústico 
ND

Temperatura de funcionamento 
5° - 35°C

Umidade de operação  
10% a 90% de UR (sem condensação)

Fonte de Alimentação 
100-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de Energia 
Impressão (Cópia): Aprox. 13 W
Em espera (mínimo): Aprox. 0,8 W ou menos *1*2
DESLIGADO: Aprox. 0,3 W ou menos *1
*1 Conexão USB com o PC
*2 Com todas portas de entrada conectadas e lâmpada de digitalização desligada.

Garantia
A garantia do produto IMPRESSORA e do seu respectivo item de consumo CABEÇA DE IMPRESSÃO é limitada e válida pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra e Venda, sendo de 03 (três) meses de garantia legal, adicionada de 09 (nove) meses de garantia contratual OU 30.000 páginas, o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas) definirá o fim do período de garantia para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto.
 
* A Canon confia tanto em seus produtos que oferece um ano adicional de garantia. Para isso, basta registrar seu produto no site garantia.canon.com.br, assim a referida garantia passará a ser válida pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra e Venda, sendo 03 (três) meses de garantia legal, adicionada de 21 (vinte e um) meses de garantia contratual OU 30.000 páginas, sendo que o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas) definirá o fim do período de garantia para cobertura de defeitos de fabricação. Os termos da garantia nesta condição são exatamente os mesmos descritos na carta de garantia original do produto, válido apenas para produtos adquiridos a partir de junho de 2021.

[bookmark: _GoBack]Avisos Legais
1. A impressão e a digitalização sem fio exigem uma rede ativa com capacidade sem fio 802.11b/g/n, operando em 2,4 GHz. O desempenho sem fio pode variar de acordo com o terreno e a distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio. 
2. O rendimento de impressão das garrafas de tinta inclusas e usadas na configuração inicial é menor do que as das garrafas de reposição, já que certa quantidade de tinta é consumida para abastecer a cabeça de impressão durante a configuração inicial. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/ IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial. O rendimento de impressões coloridas é um rendimento médio combinado das tintas ciano, magenta e amarela. O rendimento de página varia significativamente dependendo do conteúdo impresso, dos níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios e de outros fatores. Os rendimentos de páginas de até 8.300 páginas em P/B e 7.700 páginas coloridas são valores aproximados, com base nas páginas impressas de documentos. 
3. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas. 
4. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734. A velocidade de impressão de foto é baseada na configuração padrão, usando modelo de teste ISO/JIS-SCID N2 em Papel Fotográfico Brilhante Plus II da Canon e não leva em conta o tempo de processamento do computador. A velocidade pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc. As velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento. 
5.  Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no padrão ISO 14473. 
6. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 7.0 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede que a sua impressora, com a capacidade sem fio 802.11b/g/n. Requer conta ativa em determinadas redes sociais e estão sujeitas aos Termos de Serviço das mesmas. Algumas exceções podem ser aplicadas.  
7.  A função AirPrint requer dispositivo compatível com iPad, iPhone ou iPod Touch executando o iOS 7.0 ou posterior, e uma impressora compatível com AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação base AirPort ou Time Capsule não é compatível. 
8. Requer dispositivo móvel Android com sistema operacional Android 4.4 ou posterior com o serviço de impressão Mopria pré-instalado, e uma impressora Canon compatível conectada na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 por meio do download do Serviço de Impressão Mopria no Google Play. 
9. Os tipos de papel NÃO suportados para impressão sem bordas são os seguintes: envelopes, papel de alta resolução, papel transfer para camiseta e adesivos fotográficos. O tamanho máximo de impressão sem bordas é de 22 x 28 cm. 
10.  O software Easy-PhotoPrint Editor requer conexão com a Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais; Microsoft Windows 10 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits / 32 bits), Mac OS High Sierra v10.13, Mac OS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos do Windows e do Mac OS / Mac OS X são: 2 GB de RAM e um monitor com resolução de 1024x768. O aplicativo móvel Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com dispositivos iPad Air2 (segunda geração), iPad Mini 4 e iPhone 6s ou posterior com iOS 10 ou posterior, e dispositivos móveis Android com o Android 5.x ou posterior. Algumas exceções podem ser aplicadas. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos com iOS 11 e Mac OS v10.13 ou posterior), salvar dados DLP, exportar dados do Poster Artist, exportar dados do EasyPhoto+, exportar dados do Easy-PhotoPrint Editor. 
11. Requer conexão com Internet e o aplicativo Message In Print (Versão 1.1), disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com dispositivos iPad e iPhone 6 ou posterior que executam o iOS 10 ou posterior, e dispositivos móveis Android com o Android 5.1 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede ativa que a sua impressora, com a capacidade sem fio 802.11 b/g/n/ac/ad. Requer que o conteúdo original seja criado usando o aplicativo/serviço Message In Print e impresso em uma impressora da Canon lançada a partir de agosto de 2009 e entregue ao destinatário, que visualiza imagem e conteúdo por meio do aplicativo Message In Print compatível em seu dispositivo. Os tamanhos de papel compatíveis incluem apenas os tamanhos 8,9x8,9 cm, 10x10 cm, 10x15 cm e 13x13 cm, e os tipos de mídia compatíveis incluem papéis fotográficos Brilhante da Canon. Algumas exceções podem ser aplicadas. 
12. Requer conexão com Internet e uma conta no Google. Sujeito aos Termos de Serviço do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas. 
13.  O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas impressas para um único mês de pico. 
14.  O modo de digitalização automática só está disponível ao usar o software "IJ Scan Utility" ou "IJ Scan Utility Lite" em um computador. 
15. Requer um dispositivo compatível com DPS sobre IP. 
16. O Canon Print Service é um plug-in de impressão para dispositivos inteligentes Android, que permite imprimir a partir de dispositivos Android v4.4 - v5.0, para muitas impressoras Canon através de uma rede Wi-Fi. O plug-in não funciona como um aplicativo independente. Disponível gratuitamente no Google Play. 
17. Requer um dispositivo móvel com o aplicativo Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalado que esteja conectado à rede desejada para concluir a configuração sem fio. 
18.  Requer que uma conta ativa do assistente inteligente seja vinculada e acompanhada por um aplicativo habilitado; o dispositivo inteligente e a impressora estejam ativamente conectados com permissão do Canon Inkjet Cloud Printing Center; e as ações requisitadas, habilidades ou applet(s) esteja disponível/ ativado na impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes com telas da Amazon. 
19.  A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1 ou Windows 7 SP1 pré-instalado.
20. Requer conexão com a Internet durante a instalação do software. Para compatibilidade total, recomenda-se o Mac OS v10.12.1 ou posterior. 
21. Algumas funções podem não estar disponíveis nesses sistemas operacionais. Por favor, consulte o manual ou site para detalhes. 
22. Requer "Canon Print Plug-in" disponível gratuitamente na Amazon Appstore e um telefone Amazon Fire, dispositivo Amazon Kindle Fire HD6 ou HDX7 ou posterior executando o Fire OS 4.0 ou posterior. 
23. O software PosterArtist Lite v2.60.00 é compatível com as versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 e Windows Vista®, e é compatível apenas com as impressoras Canon PIXMA (lançada após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e Océ. Requisitos mínimos do sistema do computador: CPU Pentium4 de 2,4 GHz ou superior com 1 GB de RAM.
24. As fotos impressas podem sofrer mudança de coloração, devido à exposição da luz ou ar. Para a manutenção da qualidade das fotos por um período maior, recomenda-se armazená-las protegidas do ar, da luz, de altas temperaturas e de alta umidade. A impressora detém tecnologia que só é compatível com tinta original do fabricante, o uso de tinta genérica causará danos a impressora, causando a quebra da garantia pelo fabricante. O enchimento dos depósitos de tinta (tanque) com a cor de tinta diferente da cor a que o tanque se destina, constitui em erro de operação praticado pelo usuário e a recuperação da condição original do equipamento não é coberta pela garantia. Portanto, leia atentamente o Manual do Usuário e proceda da forma nele recomendada.


