Mage Tank G3110
Principais Características
A Mega Tank G3110 é uma multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar. Ela vem com uma tela LCD de 1,2” para facilitar o comando de cópias e a conexão com rede. Ela também mantém os principais atributos da linha anterior, tais como: design compacto e inteligente com tanques integrados, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas. A G3110 possui um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmento para textos mais nítidos, e tinta colorida corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes. Esta impressora também apresenta um absorvente de tinta com capacidade de absorção superior ao da linha anterior, suportando assim um volume de impressão maior. O sistema de abastecimento de tinta da G3110 foi projetado com um tubo flexível, durável, de alta qualidade e protegido contra entrada de ar, que ajuda a evitar o ressecamento da tinta quando a impressora não está em uso.
Este sistema de impressão com tanques de tinta oferece menor custo por página e maior rendimento, permitindo imprimir até 6.000 páginas18 em preto ou até 7.000 páginas18 coloridas. As garrafas da linha Mega Tank tem capacidade de 135 ml para a tinta preta e 70 ml para cada tinta colorida.
Desenvolvida para proporcionar comodidade, esta impressora oferece diversos recursos para tornar a experiência de conectividade mais fácil e dinâmica. Ela permite imprimir sem fio diretamente de dispositivos móveis como smartphones e tablets através do aplicativo Canon PRINT¹, inclusive fazer cópias usando o smartphone. Esta função permite aos usuários fazer cópias de documentos e fotos19 usando dispositivos inteligentes e imprimi-los facilmente. Além disso, o Canon PRINT¹ também permite que os usuários imprimam de várias plataformas e redes sociais online. Este modelo também é compatível com o Google Cloud Print™10, para impressão a partir do Gmail e do Google Docs usando um dispositivo móvel, ou do navegador Google Chrome para computadores Windows, Linux e Chrome.
A Mega Tank G3110 é ideal para aqueles que buscam confiabilidade e qualidade genuína em uma impressora de alto nível de produtividade, pouca manutenção e tanques de tinta fáceis de recarregar.

Especificações Impressora
Funções
Impressora jato de tinta, Copiadora, Scanner, Conexão sem fio8

Velocidade de Impressão preta (ESAT)
Aprox. 8,8 ipm³ (imagens por minuto)

Velocidade de Impressão colorida (ESAT)
Aprox. 5,0 ipm³ (imagens por minuto)

Velocidade de impressão de fotografias
Aprox. 60 seg6 (papel 10x15)

Resolução de Impressão
Color: até 4800 x 1200 dpi5
Preto: até 600 x 600 dpi5

Número de bicos ejetores
Preto pigmento: 320 / Colorido: 1.152 / Total: 1.472

Impressão Sem Margens
Impressão sem bordas²: A4, Carta, 10x15 cm, 13x18 cm, 20x25 cm, 13x13 cm (quadrado), Cartão de visitas

Impressão Frente e Verso
Manual

Impressão Direta em Disco (DVD/CD)
NÃO

Ciclo mensal máx.
NA

Volume de impressão recomendado por mês
ND
Especificações do Scanner
Tipo de Scanner
Scanner plano com sensor de imagem por contato

Resolução do scanner (ótica)
600x1200 dpi7 (ótico), 19200x19200 dpi (interpolado)

Velocidade de digitalização A4
Aprox. 19 segundos

Profundidade Max. de digitalização (Entrada/saída)
Cinza: 16 bits de entrada/8 bits de saída
Cor: 48 bits de entrada/24 bits de saída (RGB cada 16 bits/8 bits)

Formato máximo de documento
A4 (21,5 x 29,7 cm), Carta
Especificações da Fotocopiadora
Velocidade de Cópia
sESAT4: 3,5 ipm (Colorido)
sFCOT4: 24 Seg. (Colorido)

Múltiplas Cópias
até 20 págs

Funções de cópia
Cópia padrão

Zoom de cópia
ND
Especificações do Fax
Tipo de fax
ND

Resolução de Fax
ND

Velocidade de transmissão de fax
ND

Memória de Fax
ND

Discagem Automática (destinatário)
ND

Discagem de grupo
ND
Cartuchos e Rendimentos
Cartuchos de tinta padrão
GI-190 Garrafa de tinta preta pigmento (135 ml)
GI-190 Garrafa de tinta ciano (70 ml)
GI-190 Garrafa de tinta magenta (70 ml)
GI-190 Garrafa de tinta amarela (70 ml)

Cartuchos de tinta opcionais
NA

Rendimento do cartucho (Papel comum)
Kit que acompanha o produto:
Preto: até 6.000 págs18
Colorido: até 7.000 págs18

Rendimento do cartucho (papel fotográfico)
Papel fotográfico 10x15 cm: até 2000
Papel
Tipos de papel
Papel comum, papel de alta resolução
Brilhante: papel fotográfico Plus Glossy II, papel fotográfico Glossy;
Fosco: Papel fotográfico fosco;
Envelope: Envelope americano nº10

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)
100 folhas de papel comum
20 folhas de papel fotográfico 10 x 15 cm

Tamanhos de papel
A4, A5, B5, carta, oficio, 10x15 cm, 13x18, 20x25 cm, 13x13 cm (quadrado), envelopes nº 10, cartão de visitas, tamanho personalizado (largura 55mm - 215,9 mm / comprimento 89 mm - 676 mm)

Gramatura do papel
Papel normal: 64 a 105 g/m²
Papéis fotográficos Canon até 275 g/m²
Interface
LCD
LCD de 1,2"

Idiomas no Visor
ND

Tipo de interface - PC / Mac
USB de alta velocidade (porta tipo "B"), Wi-Fi

Soluções de impressão
Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link9, Google Cloud Print10

Cartões de memória compatíveis
NA
Software
Sistemas operacionais suportados
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1.

Sistemas móveis suportados
iOS®, Android e Windows 10 Mobile17
*Algumas funções podem não estar disponíveis nesses sistemas operacionais.

Requisitos Mínimos do Sistema
Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1.
A operação só é possível em PC desde que tenha o Windows 7, ou porterior, pré-instalado.
Requer .NET Framework 4.5.2 ou 4.6.
Monitor: XGA 1024x768

Não é compatível com Mac OS

Software Incluído "SOFTWARE (WINDOWS16)
- Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário
- Driver da impressora G3110
- My Image Garden11:“Full HD Movie Print” (impressão de cenas de vídeos Full)13, filtros com efeitos divertidos, correção e aprimoramento da imagem e digitalização são acessados por meio do software My Image Garden

Níveis de Ruído Acústico
aprox. 53,5 dB(A)

Temperatura de funcionamento
5° - 35°C

Umidade de operação
10% a 90% de UR (sem condensação)

Fonte de Alimentação
100-240 V AC, 50/60 Hz

Consumo de Energia
Impressão (Cópia): Aprox. 11 W
Em espera (mínimo): Aprox. 1,2 W *1*2
DESLIGADO: Aprox. 0,2 W *1
*1 Conexão USB com o PC
*2 Com todas portas de entrada conectadas e lâmpada de digitalização desligada.
Garantia
A garantia do produto IMPRESSORA e do seu respectivo item de consumo CABEÇA DE IMPRESSÃO é limitada e válida pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra e Venda, sendo de 03 (três) meses de garantia legal, adicionada de 09 (nove) meses de garantia contratual OU 30.000 páginas, o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas) definirá o fim do período de garantia para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto.
 
* A Canon confia tanto em seus produtos que oferece um ano adicional de garantia. Para isso, basta registrar seu produto no site garantia.canon.com.br, assim a referida garantia passará a ser válida pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra e Venda, sendo 03 (três) meses de garantia legal, adicionada de 21 (vinte e um) meses de garantia contratual OU 30.000 páginas, sendo que o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas) definirá o fim do período de garantia para cobertura de defeitos de fabricação. Os termos da garantia nesta condição são exatamente os mesmos descritos na carta de garantia original do produto, válido apenas para produtos adquiridos a partir de junho de 2021.

[bookmark: _GoBack]Avisos Legais
1. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 5.1 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
2. Envelopes e papéis de alta resolução NÃO são compatíveis com impressão sem bordas.
3. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734.
4. Velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
5. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
6. Velocidade de impressão de foto baseada na configuração padrão, usando modelo de teste para foto em Papel Fotográfico Canon. A velocidade é medida assim que a primeira folha é puxada e pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página e tipo de papel utilizado.
7. Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no padrão ISO 14473.
8. mpressão sem fio requer uma rede ativa 802.11 b/g/n. O desempenho da rede sem fio pode variar dependendo do ambiente e da distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
9. Requer conexão com internet.
10. Requer conexão à internet e uma conta no Google. Sujeito aos termos de serviço do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas.
11. É necessário .NET Framework 4 para instalação usando o sistema operacional Windows®. Formatos de imagens compatíveis são: PDF (criados usando apenas o Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF e PNG. Formatos de vídeo compatíveis são: MOV (provenientes de determinadas câmeras Canon) e MP4 (provenientes de determinadas filmadoras Canon).
12. Trabalhos editados utilizando este aplicativo não podem ser exibidos, editados ou impressos sem este aplicativo. Compatível com dispositivo Android de 7” ou maior, utilizando o Chrome (última versão compatível com a versão atual do sistema operacional Android), dispositivos iOS de 7”ou maior, utilizando o Safari 5.1 ou posterior, PC com Windows (excluindo RT) utilizando o Internet Explorer 10 ou posterior da versão Microsoft Modern UI, Microsoft Internet Explorer 9 ou posterior, Mozilla Firefox 31 ou posterior ou Google Chrome versão 36 ou posterior.
13. A impressão de cenas de vídeos Full HD (Full HD Movie Print) está disponível a partir de arquivos de vídeo “MOV” e “MP4” criados por produtos Canon selecionados, como câmeras EOS e PowerShot e filmadoras VIXIA. Requer PC com processador Intel® e Canon ZoomBrowser EX 6.5 ou posterior ou Canon ImageBrowser 6.5 ou posterior para arquivos “MOV”, ou Canon ImageBrowser EX 1.0 ou posterior para arquivos “MOV” ou “MP4”. A qualidade da impressão é determinada pela resolução do vídeo. Esta função não aprimora a resolução do vídeo.
14. Requer conexão com Internet e o aplicativo Message in Print, disponível gratuitamente na App Store. Compatível com dispositivos iPhone 6 ou posteriores que executem o iOS 9.0 ou posterior.
15. Para usuários em rede, o modo de digitalização automática está disponível apenas ao realizar digitalização em um computador que utilize o software My Image Garden e ao selecionar o recurso de um clique e, em seguida, “Salvar para o PC”.
16. A operação pode ser garantida somente em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista ou XP pré-instalados.
17. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Por favor, vide manual para informações detalhadas.
18. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/ IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial.
19. As fotos impressas podem sofrer mudança de coloração, devido à exposição da luz ou ar. Para a manutenção da qualidade das fotos por um período maior, recomenda-se armazená-las protegidas do ar, da luz, de altas temperaturas e de alta umidade. A impressora detém tecnologia que só é compatível com tinta original do fabricante, o uso de tinta genérica causará danos a impressora, causando a quebra da garantia pelo fabricante. O enchimento dos depósitos de tinta (tanque) com a cor de tinta diferente da cor a que o tanque se destina, constitui em erro de operação praticado pelo usuário e a recuperação da condição original do equipamento não é coberta pela garantia. Portanto, leia atentamente o Manual do Usuário e proceda da forma nele recomendada.

